スライド 1




・イントロでハムをやる動機について→海外局と話したい
・リフレクターに興味を持った動機は→海外局はリフレクターでの応答が多い
・リフレクターの情報はハム開局当時に似て情報が少ない
・JR3VHのお陰で新しいリフレクターが見つかった



スライド 2



・2001年JARLによって
・レフレクターREFの生みの親ロビン
・2012年2月ハムレディオアウトレットでDVDngle購入した時のマネージャーマーク
・2005年ころプロの世界ではNXDNプロトコルがICOMとKENWOOD共同で開発されていた。



スライド 3



・私は無線機もないのにJARLへの登録は早かったので忘れていた。無線機を買ってからJARLへ
登録の電話をしたら登録済とのことで機種名を追加してもらった。
[bookmark: OLE_LINK1]（D-StarロゴクリックでJARL登録画面表示）

・HFのデジタル音声通信興味があったのでIC-9100を購入していた時、利用者としてICOMのCQ誌
CMページに乗った。（D-Starロゴクリックでその画面を表示）・それから２年後念願のHFDVQS
が10mで出来た。このころHFDVの使用バンド拡張の請願を総通に行った。FreeDVというパソコン
ソフトでのQRVはOK（D-Starロゴクリックでその画面を表示）
・JARLのニュースでパラシュートモービルの事を知って相手は28MHZのSSBを希望していたが
コンディションを考えると到底無理なのでD-Starを提案して一時はこちらからID-31を送ることも
考えた。（D-Starロゴクリックでその画面一コマを表示）

VK4TUXの話をするパラシュートのサービスエリアのリピーターにアクセスできずに困ってリピー
ターのシスオペと話をしたが・・・・。

・フォーラムから２通の返事。一通が作者Luc LX1IQ、もう一通がThumbDVのHays K7VEリフレク
ター開設が始まったその年にKANNHAM出展
（D-Starロゴクリックでその画面トータル４コマを表示）

スライド 4



・海外ではこのほかにP25、DMR+,NXDNなどがあるが詳しいことは解らない

・AMBEは米国Digital Voice SYSTEMS, Inc(DVSI)が開発したAdvanced Multi-Band Excitationの略. 
音声圧縮方式の名前もしくは音声圧縮技術の名称で、2～9.6k(キロ)bpsの転送レートで音声を符号化、
復号化する。

・FDMAは周波数多元分割方式（Frequency-Division Multiple Access）
・TDMAは時分割多元方式（Tom-Division Multiple Access）と言われ各チャンネルを周波数で分割
するか時間で分割するかの違い。

・ノード局とホットスポットの違いはパワーの違いと考える。

D-Starロゴクリックで「DV通信システムの成りたち」他４コマを表示）


スライド 5



XLXリフレクターはリピーターには繋がらない（XLXとXRFの背景に飛ぶ）

スライド 6



JARLのアマチュア無線と公衆網との接続のための指針で「無線機と公衆網を接続する際、アマチュア無線局免許関係の鉄好きは不要」との行がノード局が開設できると判断した拠り所である

（そのD-Starロゴクリックでその画面３コマを表示して詳細を説明）


スライド 7



・D-Starロゴクリックでリフレクター導入に対するフォーラムからの返事のワード画面を表示

スライド 8



・D-Starロゴクリックで「スマホでThumbDV」画面を表示




スライド 9






スライド 10






スライド 11



・右下ページ番号クリックで元のスライに戻る

スライド 12



JARLのアマチュア無線と公衆網との接続のための指針で「無線機と公衆網を接続する際、アマチュア無線局免許関係の鉄好きは不要」との行がノード局が開設できると判断した拠り所である。

XLXリフレクターはリピーターにはリンクできないがノード局ならOKと言える。


スライド 13




・G3が展開すればリフレクターが自由にリピーターに接続できる。

・「DMR普及促進プロジェクト」なるグループ活動が盛んです。http://digitalhamradio.dip.jp/
D-Star,DMR,Fusion,NXDNすべてAMBEが使用されておりFDMAかTDMAの違いだけである

・DatonHamventionは現地時間5月18日～20日ですから日本時間では昨日発表されたことになります。

・Lucさんのフォーラムでは進行中とのことですが今日現在あまり動きは見られません。

・現在Pi-Starのバージョンは3.4.11になっています。

・XLXリフレクターには26のモジュールがあるのでCWやRTTYなどの専用モジュールを設定すれば
MMVARIなどのソフトで画像交換もできる。
無線で使用するMMSSTVをご存知の方でもインターネット用MMSSTVがあるのはあまりご存じ
ないのでは、これはCQ-100というバーチャルトランシーバーでインターネットで使用するために
特別に作られたソフトです。
FT65やFT8はインターネット回線では使えませんがCW,RTTY,PSK,mfskはOKです。ただしCW
は通信ルートに無線回線がある場合はツートンの発信機が必要です。無線回線がないインターネット
同士であれば手持ちのHFトランシーバーのCWモニターの音が利用できます。
[bookmark: _GoBack]

スライド 14



スライド 15





スライド 16



スライド 17


スライド 18




スライド 19


スライド 20



スライド 21





スライド 22


スライド 23


スライド 24





スライド 25


スライド 26


スライド 27






スライド 28


スライド 29


スライド 30





スライド 31


スライド 32


スライド 33






スライド 35


スライド 36


スライド 37
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現　在　に　至　る　経　緯 (1)



国 内：レピーター、ゲートウェイ機能のみでリフレクターはあまり

　　　  知られていなかった。

海 外：レピーター、ゲートウェイ、リフレクター機能の三つがある。











AA4RC　

(Robin Cutshaw)

2001年

2006年　～

2016年3月

2017年

2018年

D-Star

REFリフレクター

DCSリフレクター

JR3VH

XLXリフレクター試行

XLXリフレクター
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・　JARL　D-Star　登録　IPアドレス　10.1.1.x～10.1.1.1x (10.3.9.16x ～10.3.9.16x ）

・　2012年10月CQ誌ICOM IC-9100 

・　2014年3月 ICOM IC-9100 でD-Star HF DVモードＤＸ交信（CQ誌2014年6月） 

 ・　2015 年10月18日 AF6IMパラシュートモービルと交信（ICOM・FBニュース11月号）

 ・  2017 年JR3VH XLXリフレクターのノード 局試行を展開

 ・　2016 年3月6日JR3VH 国内初のXLXリフレクター試行・7月 KANHAM出展

現　在　に　至　る　経　緯 (2)
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国内の代表的なデジタルモード

国内の代表的なデジタルモード

D-Star(ICOM) FUSION

（

YAESU

）

DMR

（

Motoroler

）

コーディック

AMBE+ AMBE+2 AMBE+2

周波数帯域

6.25Kc

（

FDMA

）

12.5KHz (2FDMA) 12.5KHz (2TDMA)

電波形式

F7W F7W F7W

変調方式

2FSK

（

GMSK) 4FSK(C4FM) 4FSK(C4FM)

周波数帯

HF/VHF/UHF HF/VHF/UHF VHF/UHF

リピーター 〇

X X

ノード局 〇 〇

X

リフレクター

XLX Multiprotocol 

DEXTRA,DPLUS, 

DCS

YSF

、

FCS

XLX Multiprotocol 

XLXDMR,Brandmeister, 

DMR+

ホットスポット 〇 〇 〇
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国内の代表的なデジタルモード

		D-Star(ICOM)		FUSION（YAESU）		DMR（Motoroler）

		コーディック		AMBE+		AMBE+2		AMBE+2

		周波数帯域		6.25Kc（FDMA）		12.5KHz (2FDMA)		12.5KHz (2TDMA)

		電波形式		F7W		F7W		F7W

		変調方式		2FSK（GMSK)		4FSK(C4FM)		4FSK(C4FM)

		周波数帯		HF/VHF/UHF		HF/VHF/UHF		VHF/UHF

		リピーター		〇		X		X

		ノード局		〇		〇		X

		リフレクター		XLX Multiprotocol 
DEXTRA,DPLUS, DCS		YSF、FCS		XLX Multiprotocol XLXDMR,Brandmeister, DMR+

		ホットスポット		〇		〇		〇
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何故

何故

XLX 

XLX 

リフレクターが増えるのか

リフレクターが増えるのか

・ オープンソースで、しかもユーザーが使いやすい。

・

DCS, DExtra,DPlus 

等と繋がるマルチプロトコルである。

・

REF

リフレクターのような登録の必要がない。

・

DMR-ID

も必要ない。

・ ダッシュボードはすべて

PHP 

で記述され、カスタマイズができる。

・ 素早く簡単にリナックスサーバーにインストールできる。

・ 作者の「ハム・スピリット」が旺盛。
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何故 XLX リフレクターが増えるのか

・ オープンソースで、しかもユーザーが使いやすい。



・ DCS, DExtra,DPlus 等と繋がるマルチプロトコルである。



・ REFリフレクターのような登録の必要がない。



・ DMR-ID も必要ない。



・ ダッシュボードはすべて PHP で記述され、カスタマイズができる。



・ 素早く簡単にリナックスサーバーにインストールできる。





・ 作者の「ハム・スピリット」が旺盛。
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XLX

XLX

リフレクターとノード局

リフレクターとノード局

Raspberry Pi

サウンドカード

ID-880

XRF, REF, DCS

リフレクター

インターネット

XLXreflectors

Wires-X

WIRES-X

ノード局とは、パソコンと

WIRES-X

接続キ

ット

HRI-200

、無線機によって構成される

,

アマチュア

無線の無線信号とインターネットを相互に接続する

WIRES-X

のアクセスポイントとなる中継局で構築は

全てメーカーに依存。

https://www.yaesu.com/jp/wires-

x/index.php

XLXreflector

ノード局は既存の９６００ボーデータ通

信端子を備えたトランシーバと

Raspberry Pi

と

USB

サウンドカードで構成する付属装置をインターネット

を介してリフレクタに接続して市販の

D-Star

無線機

のアクセスポイントになる中継局で全て自作で構築

できる。
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XLXリフレクターとノード局

XLXreflectors

Wires-X

WIRES-Xノード局とは、パソコンとWIRES-X接続キットHRI-200、無線機によって構成される,アマチュア無線の無線信号とインターネットを相互に接続するWIRES-Xのアクセスポイントとなる中継局で構築は全てメーカーに依存。https://www.yaesu.com/jp/wires-x/index.php　

XLXreflectorノード局は既存の９６００ボーデータ通信端子を備えたトランシーバとRaspberry PiとUSBサウンドカードで構成する付属装置をインターネットを介してリフレクタに接続して市販のD-Star無線機のアクセスポイントになる中継局で全て自作で構築できる。
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Raspberry Pi
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リフレクター

インターネット
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XLX

XLX

リフレクターを開設しよう

リフレクターを開設しよう

・

・

Raspberry Pi

Raspberry Pi

か

か

Linux

Linux

パソコンで自宅に設置または

パソコンで自宅に設置または

VPS

VPS

に設置する。

に設置する。

・ http://xlxreflector.jpn.ph/index.php?show=xlx_doc に詳細参考資料

・ ソフトのインストールは次のように非常に簡単

# apt-get update

# apt-get upgrade

# apt-get install git git-core

# apt-get install apache2 php5

# apt-get install build-essential

# apt-get install g++-4.7 # git clone 

https://github.com/LX3JL/xlxd.git

# cd xlxd/src/

# make clean

# make

# make install

# cp ~/xlxd/scripts/xlxd /etc/init.d/xlxd

# pico /etc/init.d/xlxd

# wget -O /xlxd/dmrid.dat 

http://xlxapi.rlx.lu/api/exportdmr.php

# update-rc.d xlxd defaults

# service xlxd start

# service xlxd stop

# cp -r ~/xlxd/dashboard /var/www/db

# chmod +r /var/log/messages 

# reboot

開設希望者には我々が体験したノウハウを提供します。

LX1IQ (Luc Engelmann)
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XLXリフレクターを開設しよう



・ Raspberry Pi　か　Linuxパソコンで自宅に設置またはVPSに設置する。



・　http://xlxreflector.jpn.ph/index.php?show=xlx_doc　に詳細参考資料



・　ソフトのインストールは次のように非常に簡単　　

　開設希望者には我々が体験したノウハウを提供します。

LX1IQ (Luc Engelmann)

# apt-get update

# apt-get upgrade

# apt-get install git git-core

# apt-get install apache2 php5

# apt-get install build-essential

# apt-get install g++-4.7 # git clone https://github.com/LX3JL/xlxd.git

# cd xlxd/src/

# make clean

# make

# make install

# cp ~/xlxd/scripts/xlxd /etc/init.d/xlxd

# pico /etc/init.d/xlxd

# wget -O /xlxd/dmrid.dat http://xlxapi.rlx.lu/api/exportdmr.php

# update-rc.d xlxd defaults

# service xlxd start

# service xlxd stop

# cp -r ~/xlxd/dashboard /var/www/db

# chmod +r /var/log/messages 

# reboot
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リフレクターを使おう

リフレクターを使おう

ThumbDV

DVmega

と

Bluestack

パソコンで

ThumbDV

PA7LIM (David Grootendorst)

BlueDV for Windows

スマホで

ThumbDVDV
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リフレクターを使おう

ThumbDV

DVmegaとBluestack

パソコンでThumbDV

PA7LIM (David Grootendorst)

BlueDV for Windows

スマホでThumbDVDV
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ハード ソフト 利用できるリフレクター等 備 考

ThumbDV

BlueDV 

for 

Windows

D-Star (XRF, REF, DCS)

DMR (BM,DMR+,XLXDMR)

FUSION (YSF,FCS)

パソコンで使用

FUSION

は

Dvmega

が

必要

BlueDV AMBE

D-Star (XRF, REF, DCS)

DMR (BM,DMR)

Android

版スマホまたは

タブレットで使用

DV4mini DV4mini

D-Star (XRF, REF, DCS)

DMR (DMR+)

FUSION (YSF,FCS) 

Windows PC

または

Linux  

で使用

DVmega

BlueDV

D-Star (XRF, REF, DCS)

DMR (BM,DMR+)

パソコンまたは

Raspberry 

PI

で使用

Maryland Image D-Star (XRF, REF, DCS)

Raspberry PI

で使用

ノード局用ソフトとしても

使用できる

ハードソフトとも他に沢山ありますが使用経験からノウハウを提供できるものをリストしました。

リフレクターを使うハードとソフト

リフレクターを使うハードとソフト
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ハードソフトとも他に沢山ありますが使用経験からノウハウを提供できるものをリストしました。

リフレクターを使うハードとソフト

		ハード		ソフト		利用できるリフレクター等		備　考

		ThumbDV		BlueDV 
for 
Windows		　D-Star (XRF, REF, DCS)
　DMR (BM,DMR+,XLXDMR)
　FUSION (YSF,FCS)		パソコンで使用
FUSIONはDvmegaが
必要

		BlueDV AMBE		　D-Star (XRF, REF, DCS)
　DMR (BM,DMR)		 Android版スマホまたは
 タブレットで使用

		DV4mini		DV4mini		　D-Star (XRF, REF, DCS)
　DMR (DMR+)
　FUSION (YSF,FCS) 		 Windows PCまたはLinux  
 で使用

		DVmega		BlueDV		　D-Star (XRF, REF, DCS)
　DMR (BM,DMR+)		パソコンまたはRaspberry PIで使用

		Maryland Image		　D-Star (XRF, REF, DCS)		Raspberry PIで使用
ノード局用ソフトとしても使用できる
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REF

リフレクターリスト

http://www.dstarinfo.com/Reflectors.aspx

XLX Reflector Administration panel

http://xlxapi.rlx.lu/admin/index.php

X Reflector Directory

http://xrefl.net/

Brandmeister

https://brandmeister.network

/

つぎの

URL

で見れるリストがそれぞれのソフトに込みこまれています

ircDDB Network & DCS Reflector Information

http://www.bm-dmr.uk/

世界のリフレクターまたはリピーター

世界のリフレクターまたはリピーター
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REFリフレクターリスト

http://www.dstarinfo.com/Reflectors.aspx

XLX Reflector Administration panel

http://xlxapi.rlx.lu/admin/index.php

X Reflector Directory

http://xrefl.net/

Brandmeister

https://brandmeister.network/

つぎのURLで見れるリストがそれぞれのソフトに込みこまれています

ircDDB Network & DCS Reflector Information

http://www.bm-dmr.uk/

世界のリフレクターまたはリピーター
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海外局との交信

海外局との交信

無線一方通行

WB6BAY B

カルフォルニア州

サンホゼにあるリピーター

インターネット

リンク

アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリヤ、カナダ、

他、各国アマチュア局の無線式有線式ドングル

REF

０

01C
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・ ICOM製９６００ボーデーター通信端子付きトランシーバーで4アマ資格の

クラブ局開設電子申請（申請料２９００円）

・ Raspberry Pi とUSBサウンドカードでインターネット接続用付属装置を作成

・ Raspberry Pi OS用 Maryland imageをダウンロードしてSDカードに焼き付ける

・ 付属装置の詳細説明を添付してクラブ局の変更の電子申請を行う

（変更申請料無料）

・ 保証認定不要

・ http://xlxreflector.jpn.ph/index.php?show=xlx_doc に詳細参考資料

開設希望者には我々が体験したノウハウを提供します。

XLX

XLX

ノード局を開設しよう

ノード局を開設しよう
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デジタル音声通信の今後

・ 海外ではすでに採用されている

G3

の国内展開（希望）。

・

DMR

が急速に発展しており、

・

Dayton Hamvention

で

6

チャンネルの

XLXDMR

＜＞

D-Star

のトランスコー

ダーが発表される。

・

Fusion

＜＞

D-Star

のトランスコーダーを開発する動きがある。

・

Pi-star 3.4.10

では

C4FM

トランシーバーから

DMR

リフレクターが使用できる

ようになったらしい。

参照

http://mrickey.com/2018/02/pi-star-3-4-10-whats-new/

・ リフレクター同士の

CW

・

RTTY

の文字通信や画像通信（希望）

NXDN™

が注目される。
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Open Discussion

Ham Radio 2016 ©Luc Engelmann -LX1IQ
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dstar hf list as of MAY 4 2015

2EO0JUM

JOHN MOYLAN LONDON ENGLAND 7100 50W 2E0JM@GMAIL.COM
AB4EJ 706 W/STAR

WILLIAM ENGELKE NORTHPORT AL DX ENGINEERING HEXBEAM |DIPOLE BOARD 100W ENGELKE77 @BELLSOUTH.NET
ABAWS John Prindle Union, KY GB5RV - NE/SE 100 abdws@arrl.net
AC7DS

DAVID HOLMAN TUCSON AZ RADIODADENATOR@GMAIL.COM
AD4zU

CHRIS DAY NEWPORT RICHEY FL 20M Dipole 7100 100 AD4AZU.FL@GMAIL.COM
AFSWO . ;

TOM SORENSEN BROOKSTON, TX QOCF Dipole 9100 100 kcSomo@gmail.com
AJ4G RALF QUEENER MIDDLESBORO KY AJAG@YAHO0.COM
G4SKU JOHN BLAIN KEMPSTON, BEDFORD, UK G5RV 7100 100 JOHN.G4SKU@NTLWORLD.COM
HKAMKE ANDY CANO COLUMBIA, SA algaviril@une.net.co
JA1SCW Steve (Satoru) Kusaka Shouzu, Kagawa 761-4102 JAPAN |4 Elem. Yagi, 10,15,20 M. VertICAL, 6-80M 100 jalscw@jalscw.ip
JA3GQJ SHU JAPAN 2 Elem. Cq 6,10&15m Trap Vertical 10-80m [9100/7100 100 JA3GQJSC@NIFTY.COM
K1PRS Nolen Freeman Cedar Key, FL 32625 USA GB5RV, EW Facing 500 nwf124@bellsouth.net
K3RIC RICK HOLLOWAY SALISBURY MD Force 12 Beam Dipoles 9100/7100 1000 K3RIC@YAHOO.COM

FRED MCKENZIE TITUSVILLE FL
K4DII OCTOPUS WHIPS HUSTLER WHIPS 9100/7100 100 fmmck@aol.com
K4DJL EL ERBY MONTGOMERY AL Alpha Delta DXCC 10-80 9:1 balun 6-40 9100/7100 300/100 K4DJL1@GMAIL.COM
KAGXV VIC JOHNSON PANAMA CITY FL VIXSAL@COMCAST.NET
K4RNV Niles Vaught Spartanburg SC Vertical Dipole 9100 600 K4RNV@ARRL.NET
KAWHE D. WHEELER LEXINGTON, VA OCF Dipole TA-33 7100 100 wheelerdh@gmail.com
K6UDA Bob Brodovsky Penryn, CA 95663 USA 80M inverted “V”" N & E Cushcraft R7 Vertical |7100 100 KEUDA®@att.net

facing

Keuv MILLARD PARRISH JR FOUNTAIN VALLEY CA 50ft wire with ah-2 tuner 9100 100 mjparrish@juno.com
K7WOF KEVIN CAVANAGH 18 WHEELER TAR HEAL JR 7100 100 KEVIN.CAVANAGH256 @GMAIL.COM
K8SRB

STAN GRIGALIUNAS KENTON, OH SLOPPER 5BTV 7100 75 K8SRB@ARRL.NET
KODPM

DAVID MARIA MAHOMET, IL
KASWRG X

DUANE ANGLES OCF Dipole 7100 100 dangles1@cox.net
KA9ZRZ

MIKE BEERS ORLANDO, FL Drwho@cfl.rr.com
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D-STAR INFO

INFORMATION, FAQS, AND MORE

e o e | b et e L

|d D-STAR HF Net

International DSTAR HF Testing Net

Use your ICOM 9100/7100, STAR Boarded non DSTAR HF, or the DSTAR box from NC.

We routinely have two way communications coast to coast and North to South, South to Canada. We have had two way contacts to Europe and Japan. And have been
heard in South Africa.

We are on each band only for 5 min. or so as to spend less time, if the band is dead we move on earler. You can go back to a good freq after the net. MONITOR
REF030C to coordinate. WE may need to move early or if the freq is busy. We also use a web page to keep track of who and where we are at - http://hf.dstar-
relay.net/You also can check-in to this web site anytime 24/7 to find a DSTAR HF Ham to talk to.

We will have a PreNet for 30m before the start of the scheduled time. This PreNet is for "Free Form" contacts. One should check the web site http://hf.dstar-relay.net sign
in and find a working frequency to work on. When the net starts at the scheduled time, please join the net and follow the frequencies.

DSTAR HF VOICE SCHEDULE

(See the D-STAR Nets lising (http://www.dstarinfo.com/nets.aspx ) for the current UTC times. All times are Eastern USA Local)

Saturday 7:00PM ET
‘Sunday 10:00AM ET (Spend more time on each band open band and start on 80M)
Sunday 7:00PM ET

Check USB/LSB on frequency to make sure the freq is dlear.

(unday morning starts at 80M)
h:00 - h:05 6M 51.180 DV for 5 mins

h:05 - h:10 10M 29.480 DV for 5 mins
h:10 - h:15 12M 24.938 DV for 5 mins
h:15 - h:20 15M 21.380 DV for 5 mins
h:20 - h25 17M 18.148 DV for 5 mins.
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AF6IM

パラシュートモービルと

D-Star

で交信
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XLX Multiprotocol Gateway Reflector DV

XUX0B1¥1.3.4 - Dashboard v2.15 / Service uptime: 0 cays 00:18:51 orcoraororr et

# Flag Callsgn Suffix DPRS Via / Peer Last heard

dve@rix.lu
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1 XLX081 Reflector Dashb X+ - X
< > 0 | dipjp) *| = Z o

Fr IASGQU Home Page ¥ XIXReflector ¥t ja3gajdipip- B Google IR Yr SHFFT O HFDSARQSO () Raspbery PITiEE> ¥r DUICHStarOnthe Bl (I9unread) - ¥r CHAEMSORE Yy EasyPolHTMLand ™ NW Digital Racio» ¢ Index of / [& Home |X Reflector

JR3VH CLUB

Osaka JAPAN

JREVH ) [protocol Gateway Reflector

XLX081 v1.3.4 - Dashboard v2.2.2 / Service uptime: 4 days 11:28:54

Users / Modules Repeaters / Nodes (3)

Reflectorlist

# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard @ Reg::nal
15))) o JH3GCN ID31 \ JH3GCN B 02.04.2016 07:39 B JH3GCN-B
2 . JJ3FZH THDV \ J3FZH 01.04.2016 22:20 ROLZKED
3 . JA3KDJ THDV \ JA3KDJ B 01.04.2016 21:57 JESHEZD
4 . JJ3SBG THDV \ JJ3SBG B 01.04.2016 18:54
5 . JE3HCZ YOSH \ JL3ZBS A 01.04.2016 16:59
6 . JG3HGN THDV \ JG3HGN 01.04.2016 14:07
7 . JF1CXH UP4 \ JFICXH D 01.04.2016 09:40
8 . JF3CTT THDV \ JF3CTTA 31.03.2016 23:14
9 . JA3BBS DNGL \ JA3BBS 31.03.2016 20:58
10 . JA3HHN THDV \ JA3HHN 31.03.2016 18:30
11 . JL3RRG THDV \ JL3RRG B 31.03.2016 16:00
12 L] JL3ZBS DATA \ JL3ZBS D 31.03.2016 14:49
[~ ]
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$PageOptions| ' Metauthor'
SPageOptions| ' MetaRevisit']
$PageOptions| ' MetaRobots'

='LX11Q'
 After 30 Days
" index, follow

Sservice|' PIDFile']
Sservice' XMLFile']

var/log/xlxd. pid
var/Tog/xUxd. xml

sCallingHome| ' Active']

false /1 xx p
SCallingHome] ' MyDashBoardURL' ] E

' http: //ja3gqj. dip. jp/index. php';
SCallingHome| ' ServerlRL'] " http: //xlxapi. rlx. Lu/api. php'; // database server, do ns}
SCallingHome] ' PushDelay'] 500, 7/ push delay in seconds
ScallingHome[ ' Country' ] = "osaka JAPAN' // Country
SCallingHomel ' Comment ] *First Japanese XLX Multiprotocol Reflector Gateway" £
SCallingHomel ' HashFile'] callhome/ cal Linghome. php* 7/ Make sure the ap
SCallingHomel ' OverrideIPAddress'] // Insert your I address]
SCallingHomel  InterlinkFile'] * /xLxd/xlxd. interlink® 7/ Path to interlink file

7>
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ThumbDV

１）当局の

AQUOS  SH-01F 

アンドロイドバージョン

4.2.2

は

ソフトが一度では立ち上がらないが立ち上がると快適。

1/1

2）JN3EDLさんのNECのタブレットPC-TE508HAWアンドロイ

ドバージョン7.1.1はソフト立ち上げ時の

問題はなく良好です。

ソフトは

http://hamradio.dip.jp/jl3zii/

にあります。
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スマホやタブレットでThumbDV



１） 当局のAQUOS  SH-01F アンドロイドバージョン4.2.2は

　 ソフトが一度では立ち上がらないが立ち上がると快適。

1/1

2）JN3EDLさんのNECのタブレットPC-TE508HAWアンドロイ

   ドバージョン7.1.1はソフト立ち上げ時の

   問題はなく良好です。

ソフトは http://hamradio.dip.jp/jl3zii/ にあります。
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通信システムの成り立ち

通信システムの成り立ち

•

DV

通信システムに共通する無

線インタフェースは

–

変調方式の定義

–

モデムの同期

–

信号の流れを作る

–

時分割多元接続

/

時分割多重

アクセスのタイミングを作る

•

ネットワークは

–

信号の行き先を決める

–

信号の搬送（通常は

IP

）

–

指揮統制

–

アクセスとサービス

・ プロトコル構造は

開始と終了の定義

・二つ以上のデジタル信号をそれらの間で交互

に混合する

・他のデータについて説明し、その情報を与え

るデータのセット

・

IP

アドレス指定と

ID 

・ 音声

/

データのエンコーディングは

・ボコーダーの方法とレート

・データ負荷の方法

・データの形式
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DV通信システムの成り立ち

		DV通信システムに共通する無線インタフェースは

		変調方式の定義

		モデムの同期

		信号の流れを作る

		時分割多元接続/時分割多重アクセスのタイミングを作る

		ネットワークは

		信号の行き先を決める

		信号の搬送（通常はIP）

		指揮統制

		アクセスとサービス



・ プロトコル構造は

開始と終了の定義

・ 二つ以上のデジタル信号をそれらの間で交互に混合する

・ 他のデータについて説明し、その情報を与えるデータのセット

・ IPアドレス指定とID 

・ 音声/データのエンコーディングは

・ ボコーダーの方法とレート

・ データ負荷の方法

・ データの形式

1/4





/‘ﬁ'—STAR







image31.emf
ネットワークのプロトコル対

ネットワークのプロトコル対

RF(

RF(

無線

無線

)

)

• RF

プロトコルは、ノイズの多い環境でのデータの整合性を維持しながら、

バンド幅を最小化するように設計されているらしい。

•

ネットワークプロトコルは、一般的に 信頼性のあるリンクにおける

スループットを最大にするように設計されているらしい。
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ネットワークのプロトコル対RF(無線)

		RFプロトコルは、ノイズの多い環境でのデータの整合性を維持しながら、



    バンド幅を最小化するように設計されているらしい。



		ネットワークプロトコルは、一般的に 信頼性のあるリンクにおける



    スループットを最大にするように設計されているらしい。
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ディジタルリピーター

ディジタルリピーター

と

と

FM

FM

リピーター

リピーター

出入口

送信側

出入口

受信側

シンプレックス

オーディオ

Vocorder

プロトコル

モデム

データ

オーディオ

データ

モデム

プロトコル

Vocorder

レピーター

リフレクター

/APRS

インターネット

ゲートウエイ

ネットワーク

オーディオ

無線機

送信側

レピーター

シンプ

レックス

オーディオ

無線機

受信側

・インターネット回線が利用できる。・画像などデーター（画像など）や位置情報も扱える。

・アナログ信号をデジタル信号に変換

(

符号化

)

して

GMSK

変調しその中身はパケットである。

・

FM

に比べて帯域が半分以下の

6.25KH

ｚである。

FM
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ディジタルリピーターとFMリピーター

・インターネット回線が利用できる。・画像などデーター（画像など）や位置情報も扱える。

・アナログ信号をデジタル信号に変換(符号化)してGMSK変調しその中身はパケットである。

・FMに比べて帯域が半分以下の6.25KHｚである。

FM

3/4











Vocorder



プロトコル



モデム



データ



データ



モデム



プロトコル



Vocorder







リフレクター/APRS

インターネット

ゲートウエイ

ネットワーク



オーディオ

無線機

送信側











出入口

送信側

出入口

受信側

シンプレックス



オーディオ

オーディオ

レピーター



レピーター

シンプ

レックス







オーディオ

無線機

受信側
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デジタル信号処理
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XLX595

XLX595

で試行している

で試行している

DMR<>D

DMR<>D

-

-

Star

Star

トランスコーダー

トランスコーダー

1/1

海外では６チャンネルの動きがあるがこちらは

ThumbDV

を二個使った１チャンネルのトランスコーダーです。

ThumbDV

を二個使ったトランスコーダー

Raspberry Pi

を使った

XLX595

リフレクター用サーバー
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JL3ZIIがXLX595で試行している

DMR<>D-Starトランスコーダー
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海外では６チャンネルの動きがあるがこちらはThumbDVを二個使った１チャンネルのトランスコーダーです。

ThumbDVを二個使ったトランスコーダー

Raspberry Piを使ったXLX595リフレクター用サーバー
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NXDN™
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NXDN™は6.25/12.5KHzのFDMA技術を採用した非常に狭帯域の

プロトコルでFCCが特にVHF帯とUHF帯を、2005年1月1日迄に狭帯域

能力に移行することを要求していたところICOMとKENWOODが共同で

これに答えて開発したプロトコル。

Yes (AES/DES) Encryption

Yes (15-bit/32,000 keys) Digital Scrambling

Yes

Type-C

Yes

Type-C and Type-D

Trunking operation

Yes Conventional

7200bps 3600bps Codec Rate

9600bps 4800 bps Transmission Rate

12.5 kHz 6.25 kHz Channel Spacing

AMBE+2™ Vocoder

4-level FSK Modulation

FDMA Access Method
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NXDN™は6.25/12.5KHzのFDMA技術を採用した非常に狭帯域の

プロトコルでFCCが特にVHF帯とUHF帯を、2005年1月1日迄に狭帯域能力に移行することを要求していたところICOMとKENWOODが共同で

これに答えて開発したプロトコル。

		Access Method		FDMA

		Modulation		4-level FSK

		Vocoder		AMBE+2™

		Channel Spacing		6.25 kHz		12.5 kHz

		Transmission Rate		4800 bps		9600bps

		Codec Rate		3600bps		7200bps

		Conventional		Yes

		Trunking operation		Yes
Type-C and Type-D		Yes
Type-C

		Digital Scrambling		Yes (15-bit/32,000 keys)

		Encryption		Yes (AES/DES)
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XLX

XLX

リフレクターを使った文字／画像通信

リフレクターを使った文字／画像通信

（今後の希望）

（今後の希望）

1/1

・ モジュールが沢山あるので

VARIFRONT

を使って

CW

、

RTTY

や

mfsk

などのモードで

文字通信ができます。

・

MMSSTV

のように直接画像信号を送るわけではありませんが専用のソフトを追加す

ることで画像交換も出来ます。
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XLX Multiprotocol Gateway Reflector

XLX Multiprotocol Gateway Reflector

を中心とした

を中心とした

アマチュアのデジタル音声通信

アマチュアのデジタル音声通信

平成３０年５月２０日

Digital Smart Technologies for Amateur Radio
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XLXリフレクターを使った文字／画像通信

（今後の希望）

1/1





・ モジュールが沢山あるのでVARIFRONTを使ってCW、RTTYやmfskなどのモードで  

   文字通信ができます。



・ MMSSTVのように直接画像信号を送るわけではありませんが専用のソフトを追加す　

　ることで画像交換も出来ます。　
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XLX Multiprotocol Gateway Reflector



を中心とした



アマチュアのデジタル音声通信

平成３０年５月２０日

Digital Smart Technologies for Amateur Radio 












