Luc,
The QuadNet US have a 15 channel stand a long DStar Route Server called QNETXXX.  We can route to link to any XRF and DCS Reflector.  My question is, I would like build a route link to XLX950 A-J or any XLX Reflector that I can build.  Since XLX is built off of the XRF protocol can I run a route link to it?
Will / W4WWM
Luc、
QuadNet USには、QNETXXXと呼ばれる長いDStarルートサーバーが15チャンネルあります。 XRFとDCSリフレクターにリンクすることができます。 私の質問は、XLX950 A-JまたはXLX Reflectorへのルートリンクを構築したいと考えています。 XLXはXRFプロトコルから構築されているので、そこへのルートリンクを実行できますか？
ウィル/ W4WWM

Hi Luc,
As you say, from a gateway, I would definitely agree that DCS is the best protocol to use.
But connecting from a Dxrfd X-Reflector, Bob/W6KD and I have tested it, and while a link will be established, the audio will only be passed one way.  I forget which direction, though.  I'm pretty sure it is a limitation with Dxrfd.
73　John
ハイリック、
あなたが言うように、ゲートウェイから、私はDCSが使用するのに最適なプロトコルであることは間違いありません。しかし、Dxrfd X-Reflector、Bob / W6KDと私はそれを試してみましたが、リンクが確立されている間は、オーディオは一方通行になります。 私はどちらの方向を忘れています。 私はそれがDxrfdの限界だと確信しています。
73ジョン

Will,
You're welcome.  To get you up to speed on XLX linking and how it differs from linking among Dxrfd X-Reflectors, I recommend these in the Files area:
XLX Interlink.pdf
XLX Linking Rev B.pdf
To get up to speed on the XLX DMR implementation and the D-STAR/DMR transcoding, suggest you look at these Conversations:
XLX goes DMR
AMBE server questions
Thoughts on XLX reflector and Transcoding
If this were a regular forum instead of a Yahoo group, these would be much easier to see.  Luc set up a forum but there was not much support, so he took it down.
73　John
[bookmark: _GoBack]ウイル、
どういたしまして。 XLXリンクのスピードアップとDxrfd X-Reflector間のリンクとの違いについては、Filesエリアでお勧めします。
XLX Interlink.pdf
XLXリンク先B.pdf
XLX DMRの実装とD-STAR / DMRトランスコーディングのスピードアップを得るには、次の会話をご覧ください。
XLXはDMRになる
AMBEサーバーに関する質問
XLXリフレクターとトランスコードの考え方
これがYahooグループの代わりに通常のフォーラムであれば、これははるかに分かりやすくなります。 Lucはフォーラムを立ち上げましたが、それほどサポートはなかったので、彼はそれを取り下げました。
73ジョン

Not sure if this answers your question, but XLX is not built off XRF protocol.  XLX reflectors are linked to each other using an XLX protocol.  But XLX will accept links using DPlus, DExtra, or DCS protocols.
To link an XRF (Dxrfd) X-Reflector to an XLX reflector, all the work is done on the XRF side.  In xrfs.txt, the entry for the XLX , say XLX123 would be:
XRF123 IPaddress or name
Just like any other XRF links, but you use the prefix XRF, not XLX.
The linking and unlinking commands in netcat are identical to other X-Reflectors.
This will create a DExtra link between the XRF and XLX reflectors.
73　John
これがあなたの質問に答えるかどうかは分かりませんが、XLXはXRFプロトコルで構築されていません。 XLXリフレクタは、XLXプロトコルを使用して相互にリンクされています。 しかし、XLXはDPlus、DExtra、またはDCSプロトコルを使ってリンクを受け入れます。XRF（Dxrfd）XリフレクタをXLXリフレクタにリンクするには、すべての作業がXRF側で行われます。 xrfs.txtでは、XLXのエントリ、たとえばXLX123は次のようになります。
XRF123 IPアドレスまたは名前他のXRFリンクと同様ですが、XLXではなく接頭辞XRFを使用します。netcatのリンクコマンドとリンク解除コマンドは、他のXリフレクターと同じです。これにより、XRFとXLXリフレクタの間にDextraリンクが作成されます。
73ジョン

Hi Will,
Well what can I say, I believe that John already answered to your question.
Just one last thing. If you can connect in DCS, it would be a good idea to make your links in DCS protocol because it is definitely the best of the tree existing D-Star protocols.
You have to address the XLX in DCS. For example If you like to connect XLX123 in DCS, use dcs123.
73, Luc
こんにちはウィル、
まあ、私は言うことができます、私はジョンがすでにあなたの質問に答えたと思います。
ただ一つの最後のこと。 DCSで接続できるのであれば、DCSプロトコルであなたのリンクを作るのは良い考えです。それは間違いなくツリーの既存のD-Starプロトコルの中で最高です。DCSのXLXに対処する必要があります。 たとえば、DCSにXLX123を接続する
場合は、dcs123を使用します。
73、リュック

Hi Luc,
As you say, from a gateway, I would definitely agree that DCS is the best protocol to use.
But connecting from a Dxrfd X-Reflector, Bob/W6KD and I have tested it, and while a link will be established, the audio will only be passed one way.  I forget which direction, though.  I'm pretty sure it is a limitation with Dxrfd.
73　John
ハイリック、　
あなたが言うように、ゲートウェイから、私はDCSが使用するのに最適なプロトコルであることは間違いありません。
しかし、Dxrfd X-Reflector、Bob / W6KDと私はそれを試してみましたが、リンクが確立されている間は、オーディオは一方通行になります。 私はどちらの方向を忘れています。 私はそれがDxrfdの限界だと確信しています。

Thanks Luc and John,
I also have my IrcDDBGateway setup to route-link to DCS006Q for use. What this means, I could link to XLX type Reflectors through my router-link server.  I would like to setup a direct route-link to the XLX123 type Reflector. All I will need is the parameters of that XLX let say to XLX950A-J
Most don't use the route-link method but for me it's like a 1-2 punch in use in the mobile.  
We also have DMR and work with that too. but right now would like to understand more on the XLX Reflector.  I'll check the file folder on the group for more information. 73
Will / W4WWM
おかげでLucとJohnは、
また、IrcDDBGatewayセットアップを使用してDCS006Qへのルートリンクを設定しています。 つまり、私はルータリンクサーバーを通してXLXタイプのリフレクタにリンクすることができます。 XLX123タイプの反射板に直接ルートリンクをセットアップしたいと思います。 私が必要とするのは、そのXLXのパラメータがXLX950A-Jに言うことだけです
ほとんどの場合、ルートリンク方式は使用されませんが、私にとってはモバイルでの使用には1〜2ポンドのようなものです。
私たちはDMRも持っていて、それにも取り組んでいます。 XLXリフレクターについてもっと理解したいと思っています。 私は詳細については、グループのファイルフォルダをチェックします。 73

ウィル/ W4WWM
