ディバイスマネージャーを開いた下図のSilicon Labs CP210x USB to UART Bridgeの
COM 4とCOM5が当局のIC-9100用COMポートです。ただしIC-9100の火が入っていないとこれは表示されません。
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