ノード局に使うメリーランドイメージの変更点

1． ノード局に使うメリーランドソフトは毎週日本時間の月曜朝７時に自動更新され
手入力設定のリフレクターリストが削除されてしまう。
2． crontab -e コマンドで下の「30 4 * * 1 sudo klxreflectors > /tmp/reflectors」　
「01 5 * * 1 sudo shutdown -r now」を＃でコメントアウトする

*/01 * * * * /usr/local/bin/Check_Gateway > /tmp/ChkGateway
*/02 * * * * /usr/local/bin/Check_Repeaters > /tmp/ChkRptr
*/02 * * * * /usr/local/bin/DVAP_RepeaterOne > /tmp/DVAP-1
*/02 * * * * /usr/local/bin/DVAP_RepeaterTwo > /tmp/DVAP-2
05 4 * * 1 find /var/log/gateway -type f -mtime +3 -exec rm {} \;
10 4 * * 1 find /var/log/dstarrepeater_1 -type f -mtime +3 -exec rm {} \;
14 4 * * 1 find /var/log/dstarrepeater_2 -type f -mtime +3 -exec rm {} \;
18 4 * * 1 find /var/log/timercontrol -type f -mtime +1 -exec rm {} \;
20 4 * * 1 find /var/log/timeserver -type f -mtime +1 -exec rm {} \;
22 4 * * 1 find /var/log/*.1 -type f -exec rm {} \;
24 4 * * 1 find /var/log/*.gz -type f -mtime +3 -exec rm {} \;
26 4 * * 1 find /var/backups/*.gz -type f -mtime +120 -exec rm {} \;
#30 4 * * 1 sudo klxreflectors > /tmp/reflectors
#01 5 * * 1 sudo shutdown -r now

m   h  dom  mon  dow   cmmand
分　時  日   月  曜日  コマンド

月 火 水 木 金 土 日
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７または０

*/01　一分間隔、*/02　二分間隔

3． リンク先のIPアドレスとホスト名を設定する
# pico /etc/hosts
192.168.x.xxx  リンク先のホスト名
[bookmark: _GoBack]４．/usr/local/etcのDExtra_Hosts.txtに新しいリフレクターを追加する。


